[bookmark: _Toc157694229]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της προσφοράς. 
Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:

ΤΜΗΜΑ 1ο:  Συντήρηση ανελκυστήρων / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους  

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 12 του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 8 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 13 του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 13 και 9 από τους παρακάτω πίνακες Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ και ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ αντιστοίχως. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για τη προληπτική συντήρηση.

Α1.	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
	ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ

	LOAD
	PERSONS
	SPEED
	STOPS
	OPERATION
	MODEL TYPE
	DRIVE POWER
	ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
	ΔΙΑΔΡΟΜΗ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

	Α1 / 12
	600kg
	8
	0.63m/sec
	6
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	19KW
	ΚΑΤΩ
	19,20
	OTIS
	
	

	Α2 / 12
	1350kg
	18
	0.63m/sec
	6
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	30KW
	ΚΑΤΩ
	16,08
	OTIS
	
	

	Α3 / 12
	750kg
	10
	0.63m/sec
	3
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	19KW
	ΚΑΤΩ
	14,02
	OTIS
	
	

	Α4 / 12
	750kg
	10
	0.63m/sec
	4
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	22KW
	ΚΑΤΩ
	17,95
	OTIS
	
	

	Α5 / 12
	600kg
	8
	0.63m/sec
	7
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	19KW
	ΚΑΤΩ
	19,20
	OTIS
	
	

	Α6 / 12
	600kg
	8
	0.63m/sec
	4
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	30KW
	ΚΑΤΩ
	16,58
	OTIS
	
	

	Α7 / 12
	1050kg
	10
	0.63m/sec
	4
	SIMPLEX
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	22KW
	ΚΑΤΩ
	9,02
	OTIS
	
	

	Α8 / 12
	600kg
	8
	0.85m/sec
	6
	SIMPLEX
	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ
	11.9KW
	ΚΑΤΩ
	19,00
	OTIS
	
	

	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ / 12
	300kg
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ
	0.2m/sec
	2
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	HYDRAULIC
	1.1KW
	ΚΑΤΩ
	1
	BBB
	
	

	A21 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	6
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	22,45
	OTIS
	
	

	A22 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	6
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	22,45
	OTIS
	
	

	A23 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	6
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	22,45
	OTIS
	
	

	A24 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	7
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	24,90
	OTIS
	
	

	A25 / 12
	1000kg
	13
	1.0m/sec
	3
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	6.6kW
	ΑΝΕΥ
	8,00
	OTIS
	
	

	A26 / 12
	800kg
	10
	1.6m/sec
	7
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	27,00
	OTIS
	
	

	A27 / 12
	800kg
	10
	1.6m/sec
	7
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	27,00
	OTIS
	
	

	A28 / 12
	800kg
	10
	1.6m/sec
	7
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	27,00
	OTIS
	
	

	A29 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	7
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	24,90
	OTIS
	
	

	A30 / 12
	1600kg
	21
	1.6m/sec
	7
	DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	OTIS2000VF
	22kW
	ΑΝΩ
	23,55
	OTIS
	
	

	A31 / 12
	630kg
	8
	1.6m/sec
	8
	DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	6.5kW
	ΑΝΕΥ
	24,90
	OTIS
	
	

	A32 / 12
	630kg
	8
	1.6m/sec
	8
	DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	6.5kW
	ΑΝΕΥ
	24,90
	OTIS
	
	

	A33 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	6
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	ELECTRIC
	6.6kW
	ΑΝΕΥ
	30,50
	OTIS
	
	

	A34 / 12
	3400kg
	-
	0.40 / 0.10 m/sec
	8
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	ELECTRIC
	15kW
	ΔΩΜΑ
	26,94
	OTIS
	
	

	A37 / 12
	320kg
	4
	1.0m/sec
	8
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	ELECTRIC
	5kW
	ΕΠΙΠΕΔΟ 4
	24,90
	OTIS
	
	

	A51 / 12
	1000kg
	13
	1.0m/sec
	5
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	6.6kW
	ΦΡΕΑΤΙΟ (M.R.I.)
	13,00
	OTIS
	
	

	A56 / 12
	630kg
	8
	1.0m/sec
	3
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	4.3kW
	ΑΝΕΥ
	9,90
	OTIS
	
	

	A57 / 12
	1000kg
	13
	1.0m/sec
	11
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	ELECTRIC
	8.5kW
	ΑΝΩ
	32,00
	OTIS
	
	

	A58 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	11
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	ELECTRIC
	15kW
	ΑΝΩ
	32,00
	OTIS
	
	

	A61 / 12
	1600kg
	21
	1.6m/sec
	7
	DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	OTIS2000VF
	22kW
	ΑΝΩ
	23,55
	OTIS
	
	

	A62 / 12
	3250kg
	24
	0.40 / 0.10 m/sec
	10
	SIMPLEX SABP
	ELECTRIC
	15kW
	ΔΩΜΑ
	29,99
	OTIS
	
	

	A72 / 12
	1000kg
	13
	1.6m/sec
	7
	TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	GEN2
	10.3kW
	ΑΝΕΥ
	24,90
	OTIS
	
	

	A84 / 12
	1000kg
	13
	1.0m/sec
	2
	DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	HYDRAULIC
	6.6kW
	ΑΝΕΥ
	5,8
	OTIS
	
	

	A85 / 12
	1000kg
	13
	1.0m/sec
	2
	DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	HYDRAULIC
	6.6kW
	ΑΝΕΥ
	5,8
	OTIS
	
	

	A88 / 12
	630kg
	8
	0.66m/sec
	3
	SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE
	HYDRAULIC
	14.7kW
	ΑΝΩ
	6,78
	OTIS
	
	



ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  ΑΜΕΑ 

	ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΘΕΣΗ (ΑΞΟΝΕΣ)
	ΕΠΙΠΕΔΟ
	ΘΕΣΗ
	ΤΥΠΟΣ
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ

	 1/12
	Α40
	272 / Η2
	301
	ΠΛΑΤΕΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ
	HIDRAL SHV
	HIDRAL
	
	

	 2/1
	Α77
	30 / Ι2
	300 Α
	PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ
	OMEGA LIFT BOY
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 3/1
	Α78
	30 / Ο2
	300 Α
	PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ
	OMEGA LIFT BOY
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 4/1
	Α90
	Τ2 / 362
	 3-1
	ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ Κ12
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 5/1
	Α91
	20 / Ζ31
	 3-1
	ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 6/1
	Α92
	Υ2 / 362
	300
	ΑΠΟ PRACTICE ROOMS ΠΡΟΣΚ12
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 7/12
	Α93
	18 / Ζ6
	301 Α
	FOYER ΚΟΚΚΑΛΗ
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 8/12
	Α94
	9 / Ζ6
	301 Α
	FOYER ΚΟΚΚΑΛΗ
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 9/1
	Α95
	20 / Ζ28
	302
	ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 10/12
	Α96
	222 / Ι2
	303
	ΕΞΩΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗ
	OMEGA  
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 11/1
	-
	112 / Ξ2
	300 Α
	ΕΞΩΣΤΗΣ BANQUET
	OMEGA LIFT BOY
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	

	 12/1
	-
	MC2 
	300 Α
	ΒΗΜΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΗΣ MC2
	OMEGA LIFT BOY
	LEHNER LIFTETECHNIK
	
	



Τιμή Τμήματος 1 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για ένα (1) έτος χωρίς ΦΠΑ: _____________________€ πλέον ΦΠΑ 24%: _____________________€ 
         Σύνολο με ΦΠΑ 24%:_____________________€ 
Ολογράφως:  ______________________________________ ______________ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία .
β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.
γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για 12 μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στηλών 13 του ανωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του ανωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


IV


 


–


  


Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 


 


 


Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή 


αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική 


και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με 


πο


ινή απαράδεκτου της προσφοράς. 


 


Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:


 


 


ΤΜΗΜΑ 1


ο


:


  


Συντήρηση ανελκυστήρων / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους  


 


 


Η τιμή των παρεχόμενων υπηρε


σιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 12


 


του κατωτέρω 


Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


, 


στήλη 8 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), 


καθώς και 


ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 13


 


του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 


του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ),


 


με βάση την περιοδικότητα των εργασιών 


συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας


 


πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας


.


 


Η


 


πλέον συμφέρουσα από 


οικονομική προσφορά βάσει τιμής


 


θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 13


 


και 9


 


από τους παρακάτω πίνακες Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ και ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ


 


αντιστοίχως


.


 


Η 


προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για τη 


προληπτική συντήρηση.


 


 


Α1.


 


ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


 


ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ 


ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ


 


 


LOAD


 


PERSONS


 


SPEED


 


STOPS


 


OPERATION


 


MODEL 


TYPE


 


DRI


VE 


PO


WE


R


 


ΘΕΣΗ 


ΜΗΧΑΝ


ΟΣΤΑΣΙΟ


Υ


 


ΔΙΑΔΡΟΜΗ


 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ


 


ΠΡΟ


ΣΦΕ


ΡΟΜ


ΕΝΗ 


ΤΙΜ


Η


ΑΝ


Α 


ΜΟ


ΝΑΔ


Α


 


ΠΡΟΣΦΕΡ


ΟΜΕΝΗ 


ΤΙΜΗ 


ΓΙΑ 


ΟΛΟΚΛΗΡ


Η ΤΗ 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ 


ΤΗΣ 


ΣΥΜΒΑΣΗΣ


 


(περιοδικό


τητα 


Πίνακα ΣΤ 


x


 


τιμή 


μονάδας)


 


(1)


 


(2)


 


(3)


 


(4)


 


(5)


 


(6)


 


(7)


 


(8)


 


(9)


 


(10)


 


(11)


 


(12)


 


(13)


 


ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


 


Α1 


/ 12


 


60


0kg


 


8


 


0.63


m/se


c


 


6


 


SI


MP


LEX


 


ΥΔΡΑΥΛΙ


ΚΟΣ


 


19K


W


 


ΚΑΤΩ


 


19,20


 


OTIS


 


 


 


Α2 / 12


 


13


50


kg


 


18


 


0.63


m/se


c


 


6


 


SI


MP


LEX


 


ΥΔΡΑΥΛΙ


ΚΟΣ


 


30K


W


 


ΚΑΤΩ


 


16,08


 


OTIS


 


 


 


Α3 / 12


 


75


0kg


 


10


 


0.63


m/se


c


 


3


 


SI


MP


LEX


 


ΥΔΡΑΥΛΙ


ΚΟΣ


 


19K


W


 


ΚΑΤΩ


 


14,02


 


OTIS


 


 


 




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV   –    Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς      Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή  αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική  και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με  πο ινή απαράδεκτου της προσφοράς.    Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:     ΤΜΗΜΑ 1 ο :    Συντήρηση ανελκυστήρων / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους       Η τιμή των παρεχόμενων υπηρε σιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 12   του κατωτέρω  Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ,  στήλη 8 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ),  καθώς και  ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 13   του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9  του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ),   με βάση την περιοδικότητα των εργασιών  συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας   πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας .   Η   πλέον συμφέρουσα από  οικονομική προσφορά βάσει τιμής   θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 13   και 9   από τους παρακάτω πίνακες Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ και ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ   αντιστοίχως .   Η  προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για τη  προληπτική συντήρηση.     Α1.   ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ  ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ    LOAD  PERSONS  SPEED  STOPS  OPERATION  MODEL  TYPE  DRI VE  PO WE R  ΘΕΣΗ  ΜΗΧΑΝ ΟΣΤΑΣΙΟ Υ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΠΡΟ ΣΦΕ ΡΟΜ ΕΝΗ  ΤΙΜ Η ΑΝ Α  ΜΟ ΝΑΔ Α  ΠΡΟΣΦΕΡ ΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡ Η ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (περιοδικό τητα  Πίνακα ΣΤ  x   τιμή  μονάδας)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

Α1  / 12  60 0kg  8  0.63 m/se c  6  SI MP LEX  ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΟΣ  19K W  ΚΑΤΩ  19,20  OTIS    

Α2 / 12  13 50 kg  18  0.63 m/se c  6  SI MP LEX  ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΟΣ  30K W  ΚΑΤΩ  16,08  OTIS    

Α3 / 12  75 0kg  10  0.63 m/se c  3  SI MP LEX  ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΟΣ  19K W  ΚΑΤΩ  14,02  OTIS    

